

L’APPQ : LA RÉFÉRENCE AU QUÉBEC
EN EAUX SOUTERRAINES ET EN GÉOTHERMIE

Voici d’autres mesures fondamentales en matière de sécurité :

· Avant le travail ou pendant le travail, ne consommez pas d’alcool ou de médicament qui pourrait causer de la somnolence.
· Opérez toujours la foreuse à partir de la plateforme de contrôle. Il ne faut jamais quitter la plateforme et le panneau de contrôle pendant que la foreuse est en opération.

· Nettoyez toujours la boue ou la graisse sur vos bottes avant de monter sur la structure de la foreuse. Lorsque vous avez à le faire, utilisez toujours les poignées, les prises et les rampes prévues à cet effet sur la foreuse.
· Lorsque vous utilisez une échelle, faites face à l’échelle et prenez soin de poser vos deux mains sur les deux côtés de l’échelle.

(Source AWWDA)
► L’Association des puits et pompes du Québec a le plaisir d’accueillir un nouveau membre :

▌▌ Pompco Inc.  ▌▌
► Le congrès de l’APPQ, c’est pour bientôt ! Inscrivez-vous sans plus tarder au congrès qui se tiendra les 16 et 17 avril prochain.
Gilles Doyon, avocat
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