

L’APPQ : LA RÉFÉRENCE AU QUÉBEC
EN EAUX SOUTERRAINES ET EN GÉOTHERMIE

Lorsque vient le temps de penser 'sécurité' sur un site de forage, on ne peut jamais être trop précautionneux.

Avant de démarrer le moteur de n’importe quelle foreuse ou machine, il faut s’assurer qu’elle est dégagée de toute personne ou spectateur dans son entourage.
Il faut s’assurer également que les freins sont bien appliqués, que la boîte de vitesse est au neutre, que les palans sont désengagés, que les leviers hydrauliques, les contrôles et les commutateurs sont en position correcte et qu’aucun câble ou filin ne traîne ou se retrouve à un endroit dangereux pour la sécurité.
Il faut enfin vérifier les mécanismes d’arrêt d’urgence et s’assurer qu’ils sont opérationnels.

► Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sera présent et aura un kiosque d’exposition au prochain Congrès de l’APPQ les 16 et 17 avril prochain. Soyez-y!
Gilles Doyon, avocat
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